

ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О     Г О Л О В И

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.07.2018 | м.Глухів | №127-ОД |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Про здійснення заходів щодо підвищення рівня теплозбереження в бюджетній сфері м. Глухова |  |  |

На виконання Закону України від 01.07.1994 № 74/94-ВР «Про енергозбереження», Закону України від 22.06.2017 № 2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Заборонити керівникам структурних підрозділів міської ради, бюджетних установ та закладів, що фінансуються з бюджету міста, проводити заміну віконних/дверних конструкцій в бюджетних закладах міста, які не відповідають ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель», що встановлюють значення мінімально допустимого опору теплопередачі вищезазначених конструкцій Rqmin=0,75 м2хК/Вт згідно температурної зони міста.
2. Дотримуватися при заміні віконних/дверних конструкцій наступних вимог:

1) застосовувати системи профілів з монтажною глибиною не менше 70 мм. Кількість камер у профілі має бути 5 або більше. Профілі ПВХ мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-130 «Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови»;

2) використовувати «теплий» підставочний профіль (монтажна глибина –43 мм, кількість камер – 5) або передбачити додаткові заходи по утепленню цього вузла примикання, для забезпечення відповідної теплоізоляції вузла нижнього примикання віконних конструкцій до конструкцій стін;

3) застосовувати склопакети з характеристиками не нижчими за мінімальні норми – 2 камери, загальною товщиною не менше ніж 32 мм із застосуванням скла з низькоемісійним напиленням у кількості 2 шт.;

4) застосовувати скло товщиною не менше ніж 4 мм. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-107:2008 «Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні вимоги». Вибір товщини та типу скла має здійснюватися на підставі вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 «Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій»;

5) перевіряти сертифікат відповідності на вироби віконних блоків, документи, які підтверджують відповідність профільних систем санітарно-епідеміологічним нормам та протокол кваліфікаційних випробувань із визначенням коефіцієнта опору теплопередачі (Rq) віконних блоків.

1. Проводити заходи з підвищення рівня теплозбереження за обов’язковим погодженням головного спеціаліста відділу енергоменеджменту та підтримки підприємництва управління соціально-економічного розвитку міської ради (енергоменеджера міста) або особою, яка виконує його функції.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника управління соціально-економічного розвитку міської ради Сухоручкіну Л.О.

**Міський голови                                                                 М. Терещенко**